Предлагается  Вашему вниманию автоматическую формовочно-заливочную линию 
                                                                  "UNIVERSAL KFА-20"

        Происхождение линии, срок эксплуатации, технические параметры прилагаются.
       Линия приобретена в 2004г., смонтирована, запущена и не эксплуатировалась. С 2006 по 2007г. проводилась  ревизия  и капитальный ремонт конвейеров, модернизация электрической части и электронной системы управления. 
       В настоящее время линия оснащена современным электронным управлением, с диагностикой рабочих режимов и неисправностей (самодиагностика). 
       Линия в рабочем состоянии.
      Стоимость формовочно - заливочной линии – 12 000 000 рублей.
      Помимо проработки технической применяемости линии для изготовления определенной номенклатуры отливок, предлагаем осмотреть  линию в работе для оценки ее гибкости и работоспособности, уточнения компоновочных и других  технических вопросов.
      Имеется возможность, при наличии потребности у покупателя, дополнительного подбора следующих групп литейного оборудования, восполняющих технологический цикл, от подготовки формовочных материалов до получения готовых отливок:         
- оборудования для подготовки формовочных материалов и приготовления смесей;
- оборудования для хранения и транспортировки формовочной  и отработанной смеси;                            - плавильного, стержневого, очистного, оборудования.
   Оборудование находится в  Московской обл.

                                     ФОРМОВОЧНАЯ   ЛИНИЯ   UNIVERSAL  KFА-20    
            
Данная  формовочная  линия  была  поставлена  в  1986г.  на  Мальту  и  в  период с 1986 по 1989г.  мало использовалась, после чего была законсервирована. Это был план правительства Мальты, который просуществовал недолго. В результате линия находится в хорошем  состоянии, тат как  очень мало работала в течение 4-лет. Jones & Campbell купили  линию и не использовали.       Линия включает формовочную машину Universal KFA-20 (машину безопочной формовки Hunter, изготовленную по немецкой лицензии)  и установку перемещения форм, изготовленную в Италии. 
Установки  Hunter  необычно гибкие в работе. Они имеют систему складирования  незалитых форм между машиной и конвейером заливки-охлаждения. 
        Преимуществом является то, что формовочная машина может работать, пока  литейная  линия простаивает (возможно из-за перерыва в поставке металла), пополняя систему  складирования, а заливочный конвейер может продолжать работать, пока формовочная машина выключена (возможно ждет стержни).  
       Дополнительным преимуществом является то, что последние машины  Hunter взаимозаменяемые с Universal. В Америке  обычная  практика менять формовочные машины, не меняя установку перемещения форм.
      Формовочная  линия состоит  из 20-и единиц оборудования, всего 46 упаковочных мест.                                                         Технологический цикл осуществляется следующими основными единицами оборудования:
                                   Формовочная машина  UNIVERSAL  KFA-20; 
                                   Пошаговый  спаренный  конвейер  GVF  для  накопления  форм;  
                                   Станция  перемещения  GVF;   
                                   Заливочная  карусель  GVF; 
                                   Возвратный  конвейер  с  бортами  GVF;
                                   Конвейер  для  песка  VENANZETTI;
                                   Встряхивающий  стол  VENANZETTI.
                    
                                     ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ
      Машина  Universal  KFA-20  безопочной сырой формовки была изготовлена по лицензии HUNTER CORP.  США:
Производительность: 90 форм / час- со стержнями,  до 120 форм / час- без стержней;
Размеры  плит    508 х  610 мм;
Толщина  формы  от  145  до  195  мм;
Давление  сжатия  до  5.75 кр/cm2;
Требования  к  песку-до 25 т/час (tph)
Машина  изготовлена  в  1985г,  поставлена в 1986г.;
Машина  в  рабочем  состоянии  и  соответствует  стандартам.

                                     СИСТЕМА   ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ФОРМ
     Изготовлена фирмой GVF srl, которая  специализируется  в системах  перемещения  для  литейных  цехов.
     Заливочный  конвейер  имеет  длину  17 метров  для  двухрядной  загрузки  карусели  через  станцию  перемещения.
    Заливочная  карусель  имеет  18  литейных  позиций  (10  полезных) и 38  позиций  охлаждения, в комплекте с держателями  опок, подъемным устройством и укладкой.
    Между формовочной машиной и выбивной машиной находятся102 формы.
    Выбивная  машина  GVF  разгружает  на  ленточный  заливочный конвейер VENANZETTI,  который  обеспечивает  дополнительные  20  минут  охлаждения,  прежде  чем  песок  и  отливки  отделяются  на  встряхивающем  столе.
    Во  время  процесса  выбивки  алюминиевые плиты  удаляются и на  конвейере  возвращаются к формовочной  машине.  В  предложение  включено  75 плит.   
     Конвейеры  GVF  очень  похожи  на  UNIVERSAL   ROTOMAT и  качающийся  конвейер,  который  показан  на  картинке.  
     Формовочная линия  укомплектована  электрическим, электронным, гидравлическим и пневматическим  панелями  управления.