Предлагается Вашему вниманию дуговые сталеплавильные электропечи, 
    имеющие небольшой срок эксплуатации, следующих моделей: 

1. Дуговая сталеплавильная печь модели ДС-6 И1, исполнение левое.
   Печь 1980 года выпуска, производства ОАО «Сибэлектротерм».
   В 2000 году заводом-изготовителем произведена модернизация печи.                                   Заменены на новые: корпус печи, привода, вся металлоконструкция и электрическая часть. Печь укомплектована современной электронной системой управления и обеспечения безопасности. Емкость печи после модернизации составляет 10 тонн.   
   После обновления печь эксплуатировалась с 2001 по 2004 г.  
   С 2005 года печь не эксплуатируется, хранится в состоянии монтажа,        в отапливаемом производственном помещении. 
   Трансформатор печной модели ЭТЦПК-6300/10, мощностью 4000 кВА.
   Механическая часть печи комплектна, электрическая часть комплектна, за исключением медной части шинного моста и двух электродержателей.   
   Стоимость дуговой печи – 6 500 000 рублей, кроме того НДС-18%.

2. Дуговая сталеплавильная печь модели ДС-10 И1, исполнение левое.
    Печь 1980 года выпуска, производства ОАО «Сибэлектротерм».
   Печь эксплуатировалась с 2001 по 2004 г.
   В 2000 году заводом-изготовителем произведена модернизация печи.                                   Заменены на новые: корпус печи, привода, вся металлоконструкция и электрическая часть. Печь укомплектована современной электронной системой управления и обеспечения безопасности. Емкость печи после модернизации составляет 12 тонн.   
   С 2005 года печь не эксплуатируется, хранится в состоянии монтажа,        в отапливаемом производственном помещении. 
   Трансформатор печной модели ЭТЦПК-12500/10, мощностью 8000 кВА.
   Монтажная и эксплуатационная документация печи имеются. Электропечь                 комплектная, за исключением короткой сети(медной части шинного моста).    
   Стоимость дуговой печи – 8 000 000 рублей, кроме того НДС-18%.

   Условия поставки электропечей, как уникального оборудования, должны быть взвешенными, риски покупателя и поставщика равностепенными.   
   Условия отгрузки: транспорт и страховка оплачивается покупателем. Демонтаж, погрузка, крепление частей печи на платформах, упаковка и услуги станции-отправителя оплачиваются поставщиком. Отгрузка печи производится в течение 30-и дней после оплаты половины стоимости печи.
   Условия оплаты: 30% стоимости печи оплачивается после подписания договора, 40% оплачивается после демонтажа печи и приемки покупателем, 30%- в течение 30-и дней после поступления печи на склад покупателя.
   В случае заинтересованности покупателя мы предоставим подробную техническую информацию, организуем осмотр оборудования, проведение  специалистами покупателя ревизии технического состояния электропечи, уточнение компоновочных и других технических вопросов ее установки.  
   Электропечи находятся в Московском регионе.
   Основные параметры печных трансформаторов прилагаются.

                Основные параметры трансформаторов 
            дуговых сталеплавильных электропечей

1.Дуговая сталеплавильная печь мод. ДС-6 И1, исполнение левое.

           Трансформатор печной модели ЭТЦПК-6300/10 
           Напряжение питающей сети      ВН -10000 В
           Напряжения низкой стороны     НН: 281–130 В
           Мощность трансформатора      -4000 кВА

           Распределение мощности по 12-и ступеням:
                 
Положение указателя	  1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	10	11	 12	
Мощность  кВА	4000	3560	2910	3200	4000	3560	2910	3200	2310	2060	1680	1850	

2.Дуговая сталеплавильная печь мод. ДС-10 И1, исполнение левое.

           Трансформатор печной модели ЭТЦПК-12500/10 
           Напряжение питающей сети      ВН – 10000 В
           Напряжение низкой стороны     НН:  318–120 В
           Номинальный ток               НН – 14600 А
           Мощность трансформатора    -  8000 кВА

           Распределение мощности по 12-и ступеням:
                 
Положение указателя	  1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	10	11	 12	
Мощность  кВА	8000	6800	5900	5220	8000	6800	5900	5220	4620	3920	3400	3020